
**Firmware Update Swissbit USB Tse**

ACHTUNG: Wenn unter TseSoftwareVersion 1.1.0 steht ist ein Update nicht notwendig.

ACHTUNG: Zuerst die Fiskal-Client Software auf die Version 1.2.4 updaten und mit dieser Version einen Kassenabschluss machen!




3. Selbsttest klicken

2. Client erfassen  
(wenn unbekannt, einfach test).

1. TSE auswählen

Wenn der Selbttest fehlschlägt weil der Client nicht bekannt war, Get Register List klicken, dann kommt in der Listbox der Name des registrierten Clients.

Dann diesen Namen unter Cash Register ID (Client) eintragen und nochmals Selbsttest machen („Run self test“).



3. Update firmware klicken  
Dateiname:  
RLS\_1\_1\_0.ucp\_swissbit\_tse\_usb.bin

**Ist in der ZIP Datei enthalten.**

2. muss true sein, sonst nochmals selbsttest

1. Additional commands

ACHTUNG: Firmware Update Process dauert ca. 10 Minuten! Die TSE nicht ausstecken, den Computer nicht ausschalten und sonst auch nicht den Strom kappen.

Wenn das Firmware Update abgeschlossen ist kommt die Meldung: „Firmware update completed“.

Die TSE Daten werden in einer YYYYMMDDHHNNSS.tarbackup Datei am Desktop gesichert (falls es schief geht). Die Datei kann gelöscht werden, wenn das Firmware Update geklappt hat.

Danach das Feld TseSoftwareVersion kontrollieren: Es muss dann 1.1.0 drin stehen.

FERTIG.